ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                   к приказу Минтранса России
от ____________ № ________	
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства транспорта Российской Федерации    от 1 ноября 2002 г. № 138 «Об утверждении Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов»
1. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. При установлении минимального состава экипажей самоходных  транспортных судов численный и квалификационный состав экипажей судов обеспечивает:
безопасное несение навигационной и машинной вахт и радиовахты;
проведение безопасных и надежных швартовых операций; 
грамотное использование противопожарного оборудования, спасательных средств, поддержание их в рабочем состоянии, а также выполнение расписания по тревогам;
управление закрытиями, обеспечивающими водонепроницаемость,                   и поддержание их в рабочем состоянии;
поддержание мер пожаробезопасности во всех доступных помещениях; 
эксплуатационную и аварийную связь, включая получение навигационной      и гидрометеорологической информации;
выполнение надлежащих действий по предотвращению ущерба окружающей среде;
безопасную перевозку пассажиров, багажа и грузов».

2. Главу «Скоростные суда на подводных крыльях» Нормативов минимального состава экипажей самоходных транспортных судов внутреннего плавания, имеющих символ «А» в формуле класса судна и эксплуатирующихся с совмещением профессий, приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:   

Скоростные суда на подводных крыльях	
«Ракета», «Метеор»	Судоводит.-судомехан.
Матрос (рулевой)-моторист
Матрос (рулевой)	1
2
-	2
2
2	-
-
-	-
-
-	

3. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«Нормативы минимального состава экипажей самоходных транспортных судов смешанного (река-море) плавания, имеющих символ «А» в формуле класса судна и занятых в прибрежном плавании  

Таблица А
Группы судов	Профессиональный состав	Минимальная численность 
состава экипажей судов (чел.) при режиме работы	
		трехсменная	двухсменная	
1	2	3	4	
Сухогрузные суда	
Грузоподъемностью до 5500 т включительно	Капитан	1	1	
	Старший помощник капитана 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана	1	-	
	Судомеханик	1	1	
	Рулевой – моторист	3	2	
	Повар	1*	1*	
Всего	8 ( 7 )	6 ( 5 )	
Грузоподъемностью более 5500 т	Капитан	1	1	
	Старший помощник капитана 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана	1	-	
	Судомеханик	1	1	
	Рулевой – моторист	4	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	9 ( 8 )	7 ( 6 )	
Нефтеналивные суда (танкеры)	
Грузоподъемностью до 5500 т включительно	Капитан	1	1	
	Старший помощник капитана 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана	1	-	
	Судомеханик	1	1	
	Рулевой – моторист	3	2	
	Повар	1*	1*	
Всего	8 ( 7 )	6 ( 5 )	
Грузоподъемностью более 5500 т	Капитан	1	1	
	Старший помощник капитана 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана	1	-	
	Судомеханик	1	1	
	Рулевой – моторист	4	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	9 ( 8 )	7 ( 6 )	
Буксировщики, толкачи	
Мощность 751 кВт и более	Капитан	1	1	
	Старший помощник капитана 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана	1	-	
	Судомеханик	1	1	
	Рулевой – моторист	3	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	8 ( 7 )	7 ( 6 )	
* При исполнении членом рядового состава экипажа обязанностей судового повара        (при условии наличия легитимного свидетельства судового повара, выданного капитаном порта) повар в минимальный состав не включается.

Нормативы минимального состава экипажей самоходных транспортных судов смешанного (река-море) плавания, имеющих символ «А» в формуле класса судна и занятых в прибрежном плавании  с совмещением профессий

Таблица Б
Группы судов	Профессиональный состав	Минимальная численность состава экипажей судов (чел.) при режиме работы	
		трехсменная	двухсменная	
1	2	3	4	
Сухогрузные суда	
Грузоподъемностью 
До 5500 т включительно	Капитан-механик 	1	1	
	Старший помощник капитана – второй механик 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана – вахтенный механик 	1	-	
	Вахтенный механик	-	1	
	Рулевой – моторист	3	2	
	Повар	1*	1*	
Всего	7 ( 6 )	6 ( 5 )	
Грузоподъемностью более 5500 т	Капитан-механик                 	1	1	
	Старший помощник капитана – второй механик	1	1	
	Вахтенный помощник капитана– вахтенный механик	1	-	
	Вахтенный механик	-	1	
	Рулевой – моторист	4	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	8 ( 7 )	7 ( 6 )	
Нефтеналивные суда (танкеры)	
Грузоподъемностью до 5500 т включительно	Капитан-механик             	1	1	
	Старший помощник капитана – второй механик	1	1	
	Вахтенный помощник капитана– вахтенный механик	1	-	
	Вахтенный механик	-	1	
	Рулевой – моторист	3	2	
	Повар	1*	1*	
Всего	7 ( 6 )	6 ( 5 )	
Грузоподъемностью свыше 5500 т	Капитан-механик 	1	1	
	Старший помощник капитана – второй механик	1	1	
	Вахтенный помощник капитана– вахтенный механик	1	-	
	Вахтенный механик	-	1	
	Рулевой – моторист	4	3	
	Повар	1	1	
Всего	8 ( 7 )	7( 6)	
Буксировщики, толкачи  	
Мощность 751 кВт и более	Капитан-механик  	1	1	
	Старший помощник капитана - 1-й помощник механика 	1	1	
	Вахтенный помощник капитана– вахтенный механик	1	-	
	Рулевой – моторист	3	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	7 ( 6 )	7 ( 6 )	
* При исполнении членом рядового состава экипажа обязанностей судового повара        (при условии наличия легитимного свидетельства судового повара, выданного капитаном порта) повар в минимальный состав не включается.

Нормативы минимального состава экипажей самоходных транспортных судов смешанного (река-море) плавания, не имеющих символ «А» в формуле класса судна и занятых в прибрежном плавании

Таблица В
Группы судов	Профессиональный состав	Минимальная численность состава экипажей судов (чел.)	
		трехсменная	двухсменная	
1	2	3	4	
Сухогрузные суда	
Грузоподъемностью до 5500 т включительно	Капитан	1	1	
	Судоводитель	2	1	
	Судомеханик 	3	2	
	Рядовой состав 	3	2	
	Повар	1*	1*	
Всего	10 ( 9 )	7 ( 6 )	
Грузоподъемностью более 5500 т	Капитан	1	1	
	Судоводитель	2	1	
	Судомеханик	3	2	
	Рядовой состав	4	4	
	Повар	1*	1*	
Всего	11 ( 10 )	9 ( 8 )	
Нефтеналивные суда (танкеры)	
Грузоподъемностью до 5500 т включительно	Капитан           	1	1	
	Судоводитель  	2	1	
	Судомеханик	3	2	
	Рядовой состав	3	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	10 ( 9 )	8 ( 7 )	
Грузоподъемностью свыше 5500 т	Капитан	1	1	
	Судоводитель  	2	1	
	Судомеханик	3	2	
	Рядовой состав	4	4	
	Повар	1*	1*	
Всего	11 ( 10 )	9 ( 8 )	
Буксировщики, толкачи  	
Мощность 751 кВт и более	Капитан	1	1	
	Судоводитель  	2	1	
	Судомеханик	3	2	
	Рядовой состав	3	3	
	Повар	1*	1*	
Всего	10 ( 9 )	8 ( 7 )	
* При исполнении членом рядового состава экипажа обязанностей судового повара        (при условии наличия легитимного свидетельства судового повара, выданного капитаном порта), повар в минимальный состав не включается».
4.  Таблицу пункта 9 приложения № 5 к Положению после слова «Боцман» дополнить словами: 
«Матрос (рулевой) – моторист».
5.  Таблицу приложения № 6 к Положению: 
1) после строки «Капитан Master» дополнить строкой «Капитан-механик Master-engineer»;
2) после строки «Матросы Deck Ratings» дополнить строкой              «Mатросы-мотористы Deck rating-engineers».