Приложение № 16

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума**

1. В пункт 3.5.7 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (далее – Правила) внести изменения и дополнения:

- в первом предложении после слова «перевозятся» дополнить фразой «по пересылочной накладной, форма которой и пояснение по ее заполнению приведены в Правилах эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств, утвержденных решением совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций 24 мая 1996 года»;

- абзацы 2 и 3 исключить.

2. В пункте 4.2.3.3 Правил значение избыточного давления инертного газа (азота) «0,1 до 0,3 МПа» заменить значением: «0,01 до 0,03 МПа».

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам**

**«Алфавитный указатель неопасных грузов, допущенных к перевозке наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа»**

После строки с наименованием груза Триэтиленгликоль включить строку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удобрения азотные жидкие карбамид-сульфатные КСА | В собственных цистернах г/г с универсальным сливным прибором или нижним сливом | «Удобрения азотные жидкие карбамид-сульфатные КСА», «Х», трафарет приписки |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам**

**«Формы пересылочных накладных ГУ-27дс, ГУ-27дт»**

Исключить текст Приложения № 6 Правил и записать «Приложение №6 – зарезервировано».