Приложение № 24

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от «27» ноября 2020 г. № 73 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 38 - 2020

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246

с боковыми скользунами зазорного типа.

Общее руководство по ремонту

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | Отдел  ОМГВ | | Извещение | | | | | | Обозначение | | | | |
| 32 ЦВ 38 - 2020 | | | | | | РД 32 ЦВ 052-2009 | | | | |
| Дата выпуска | | | | Срок изменения | | | |  | | | Лист | | Листов | |
| Срок изменения | | | | Срочно | | | | 2 | | 4 | |
| Причина | | | | Введение улучшений и усовершенствований конструктивных | | | | | | | КОД 1 | | | |
| Указание о заделе | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | | с 01.01.2021 г. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Применяемость | | | |  | | | | | | | | | | |
| Разослать | | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | | | |
| Приложение | | | |  | | | | | | | | | | |
| Изм. | | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 8.10 первый, второй абзацы**  имеется:  8.10 При установке износостойких элементов прокладки сменные установить в обоих буксовых проёмах. На опорные поверхности с высотой приливов до 3 мм включительно, в буксовые проёмы боковых рам установить прокладки сменные чертёж M 1698.02.100 СБ или скобу М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01,  M 1698.03.100 СБ или № 1699.02.100, или по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000).  На опорные поверхности с высотой приливов более 3 мм, в буксовые проемы боковых рам установить прокладки сменные чертеж  М 1698.02.100-01 СБ и M 1698.03.100-01 СБ (с вариантами исполнения корпусов скоб по чертежам М 1698.02.101-01 и M 1698.03.101-01).  Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Составил | | | Н. контр. | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | | |
| Должность | | | Ведущ. технолог | | | Констр. 1 кат. | | | Гл. инженер | | |  | | |
| Фамилия | | | Лопатникова Н.С. | | | Голышева Е.В. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | | |
| Подпись | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Дата | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 38 - 2020 | | | | | | |  | | | | | | | Лист | |
|  | | | | |  | | 3 | |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 8.10 первый, второй абзацы**  должно быть:  8.10 При установке износостойких элементов прокладки сменные установить в обоих буксовых проёмах. На опорные поверхности с высотой приливов до 3 мм включительно, в буксовые проёмы боковых рам установить прокладки сменные чертёж M 1698.02.100 СБ или скобу М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01,  M 1698.03.100 СБ или М 1698.03.100-02 СБ, или № 1699.02.100, или по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000).  На опорные поверхности с высотой приливов более 3 мм, в буксовые проемы боковых рам установить прокладки сменные чертеж  М 1698.02.100-01 СБ или M 1698.03.100-01 СБ, или М 1698.03.100-02-01 СБ, (с вариантами исполнения корпусов скоб по чертежам М 1698.02.101-01 или M 1698.03.101-01, или М 1698.03.101-02-01 соответственно).  **Приложение З заменить Листы 97, 98**  **Лист 99**  **Заменить нумерацию**  14 или 16 16 или 18 13 или 15 или 17 15 или 17 или 19  11 или 12 13 или 14 9 11 10 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 38 - 2020 | | | | | | |  | | | | | | | Лист | |
|  | | | | |  | | 4 | |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лист 99**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | имеется: |  | должно быть: | |  |  |  | |  |  |  | | 1 или 2 или 3 |  | 1 или 2 или 3 | | или 4 или 5 или |  | или 4 или 5 или | | 6 или 7 или 8 |  | 6 или 7 или 8 | |  |  | или 9 или 10 |   Примечание: введены позиции 9, 10  имеется:  3 Прокладки сменные (поз. 1 или 2 или 3 или 4 или 5) установить в зависимости от исполнения рамы боковой.  должно быть:  3 Прокладки сменные (поз. 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9 или 10) установить в зависимости от исполнения рамы боковой. | | | | | | | | | | | | | | | |



