Приложение № 16

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 4 – 2021

ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 808-2017 ПКБ ЦВ

Инструкция по техническому

обслуживанию вагонов в эксплуатации

(инструкция осмотрщику вагонов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | | | Отдел | | | Извещение | | | | | ОБОЗНАЧЕНИЕ | | | | |
| ОЭВ | | | 32 ЦВ 4 – 2021 | | | | | № 808-2017 ПКБ ЦВ | | | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | | | | | | | СРОК ИЗМ. | | |  | |  | Лист | | Листов | |
| 2 | | 3 | |
|  | | | | | | |  | | |
| ПРИЧИНА | | | | | | | – | | | | | | КОД | | | |
| – | | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | | | | | | | с 01.07.2021 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | | | | | | | Учтённым абонентам | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИЗМ. | | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 2.5.2 второй абзац**  Имеется:  Специализированные вагоны, предназначенные для перевозки опасных грузов, предъявляют к техническому обслуживанию только в порожнем состоянии в день погрузки с обязательным указанием в отдельной книге формы ВУ-14 наименования груза и результатов технического обслуживания.  Должно быть:  Специализированные вагоны, предназначенные для перевозки опасных грузов, предъявляют к техническому обслуживанию только в порожнем состоянии с обязательным указанием в отдельной книге формы ВУ-14 наименования груза и результатов технического обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | СОСТАВИЛ | | | Н.КОНТР. | | | УТВЕРДИЛ | | | ПР. ЗАКАЗЧИКА | | |
| Должность | | | | | Зам. нач. отдела | | | Инженер I кат. | | | Гл. инженер | | |  | | |
| Фамилия | | | | | Лацков А.С. | | | Голышева Е.В. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | | |
| Подпись | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Дата | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ 4 – 2021 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | Лист | |
|  | | | | | | |  | | | 3 | |
| ИЗМ. | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 2.5.7**  Имеется:  2.5.7 При предъявлении к техническому обслуживанию специализированных собственных или арендованных вагонов, перед погрузкой опасных грузов грузоотправитель обязан представить работникам железной дороги свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его кузов (котел), арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза. Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14.  Предъявляемые к техническому осмотру вагоны должны быть в порожнем состоянии и очищены от ранее перевозимых грузов. Осмотр их производят в день начала погрузки.  На универсальные крытые вагоны и контейнеры надписи о наименовании груза не наносятся.  Должно быть:  2.5.7 Предъявляемые к техническому обслуживанию вагоны должны быть в порожнем состоянии и очищены от ранее перевозимых грузов.  На универсальные крытые вагоны и контейнеры надписи о наименовании груза не наносятся.  Исправное техническое состояние кузовов предъявленных к техническому обслуживанию вагонов, корпусов контейнеров и котлов контейнеров-цистерн, а также их арматуры, запорно-предохранительных устройств и оборудования, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза до станции назначения, включая этап выдачи груза, обеспечивает грузоотправитель. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |