Приложение № 13

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от «22» ноября 2021 г. № 75 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24 - 2021

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246

с боковыми скользунами зазорного типа.

Общее руководство по ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | Отдел  ОМГВ | | Извещение | | | | | Обозначение | | | |
| 32 ЦВ 24 - 2021 | | | | | РД 32 ЦВ 052-2009 | | | |
| Дата выпуска | | | Срок изменения | | |  | | | Лист | | Листов |
| Срок изменения | | | Срочно | | | 2 | | 2 |
| Причина | | | Требования заказчика | | | | | | КОД 9 | | |
| Указание о заделе | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | с 01.01.2022 г. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Применяемость | | |  | | | | | | | | |
| Разослать | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | |
| Приложение | | |  | | | | | | | | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **Ввести пункт 19.6**  На исключенные боковые рамы и надрессорные балки, по согласованию с собственником наносят неустранимые дефекты, не допускающие возможности их дальнейшей эксплуатации.  Неустранимый дефект выполняется путем вырезки фрагмента детали с обеспечением сохранения заводских клейм.  На надрессорной балке наносится дефект по сечению в районе наклонной поверхности размером не менее 100 х 200 мм.  На боковой раме наносится дефект в районе верхнего пояса рессорного проема длиной не менее 200 мм.  **Приложение Б заменить**  Копии исправить | | | | | | | | | | | |
|  | | Составил | | Н. контр. | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | |
| Должность | | Ведущ. технолог | | Инженер 1 кат. | | | Гл. инженер | | |  | |
| Фамилия | | Лопатникова Н.С. | | Голышева Е.В. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | |
| Подпись | |  | |  | | |  | | |  | |
| Дата | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЁС | | | | |  | | | | | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

(рекомендуемое)

АКТ

На исключение литых составных частей тележек тип 2 по ГОСТ 9246 и соединительных балок тележек модели 18-101 из инвентаря

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

наименование ремонтного пункта, где составлен акт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Время и место изготовления (месяц, год, клеймо завода изготовителя) | Код собственника вагона по  С ЖА 1004 09 | Дата и место последнего планового ремонта | Неисправности литых составных частей тележек тип 2 по ГОСТ 9246, соединительной балки тележек модели 18-101 |
|  |  |  |  |  |

На основании Руководства РД 32 ЦВ 052-2009 указанные составные части тележек грузовых вагонов забракованы, подлежат исключению и отправке в металлолом.

На литые составные части тележки (надрессорную балку, боковую раму) нанесен неустранимый дефект согласно РД 32 ЦВ 052-2009.

Подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_