Приложение № 15

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам**

1. Пункт 1.1.5 дополнить абзацем в следующей редакции:

«Грузоотправители, грузополучатели, железные дороги обязаны соблюдать законодательство, инструкции, стандарты, нормативы и другие нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов, нести ответственность в соответствии с действующим законодательством своих стран за причинение вреда окружающей среде и природным ресурсам при перевозке опасных грузов, связанного, в том числе с ненадлежащей подготовкой к перевозке груза, а также вагонов (контейнеров)».

1. В первом абзаце пункта 2.1.1 слова «ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» заменить словами «ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка».

**Приложение 2.**

**«Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом»**

1. Для груза с наименованием «1,3-Дифенилгуанидин» в графе 1 «номер ООН» изложить в редакции: «3077» в графе 3 «Номер аварийной карточки» изложить в редакции: «906», в графе 4 «Классификационный шифр» изложить в редакции: «9063», в графе 5 «Классификационный код» изложить в редакции: «М7», в графе 6 «Код опасности» изложить в редакции: «90», в графе 9 «Номер знака опасности» изложить в редакции: «9», в графе 10 «Штемпели в накладной» изложить в редакции: «Прочие опасные вещества».

2. Для груза с наименованием «СЕРА» номер ООН 1350 в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «86».

3. Для грузов с наименованием «ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ» с номером ООН 1966 и «ВОДОРОД СЖАТЫЙ» с номером ООН 1049 в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «2а».

4. В Примечании к Приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом» к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам в разделе «Перечень специальных условий перевозки опасных грузов» специальное условие 66 изложить в следующей редакции:

«66 - Перевозка метанола в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) под избыточным давлением инертного газа - азота допускается в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя)».

**Приложение 2а.**

**«Указатель опасных грузов по номерам ООН»**

1. Исключить строку «2811 1,3-Дифенилгуанидин».

2. Включить после строки «3077 Дифениламин» - строку: «3077   
1,3-Дифенилгуанидин».

**Приложение 7**

**«Отбор и подготовка вагонов и контейнеров   
в противопожарном отношении для перевозки грузов»**

В пункте 6 Приложения 7 слова «Легко воспламеняется» заменить словами «Легкогорючий».

**Приложение 12**

**«Общие требования к погрузочно-разгрузочным операциям с**

**взрывчатыми материалами на специально выделенных местах станции.**

Из пункта 3 исключить второй абзац.