Приложение № 48

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО

Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества

протокол от «20» ноября 2023 г. № 79

##### ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении документа

Вагоны пассажирские

Руководство по ремонту редукторно-карданных приводов генераторов пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении

# СОГЛАСОВАНО











Лист 33 пункт 5.3.1.3

Имеется:

Допускается устанавливать:

- на полый вал роликовые радиально-упорные конические подшипники типа F-801248.32044/32044.801248 производства KRW;

- на узел ведомого вала роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами типа 36-32314 ЛМ производства ЕПК или NU314-E-MPA-C3/NU314-E-MP1A-C3 производства KRW, а также шариковый радиально-упорный типа 6-176314Л1 производства ЕПК или QJ314- MPA-C3.

Должно быть:

Допускается устанавливать:

- на полый вал роликовые радиально-упорные конические подшипники типа F-801248.32044/32044.801248 производства KRW или 6У-2007144ЛМУ для редукторов ЖДР;

- на узел ведомого вала роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами типа NU 314-E-MPA-C3 (NU314-E-XL-MPAX-C3) или Н6-32314 ЛМ, а также шариковый радиально-упорный типа QJ 314 – MPA-C3 (QJ314-XL-MPA-C3) или 6-176314Л1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_