Приложение № 35

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Комиссией вагонного хозяйства протокол от «6-8» сентября 2023 г. № 76 | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества  протокол от «20» ноября 2023 г. № 79 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 3-2023

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту тормозного

оборудования вагонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | | Отдел | | | Извещение | | | | | ОБОЗНАЧЕНИЕ | | | | |
| ОМГВ | | | 32 ЦВ 3-2023 | | | | | 732-ЦВ-ЦЛ | | | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | | | | | | СРОК ИЗМ. | | |  | |  | | Лист | Листов | |
| 2 | 5 | |
|  | | | | | |  | | |
| ПРИЧИНА | | | | | | Требование заказчика | | | | | | | КОД | | |
| 09 | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | | | | | | С 01.01.2026 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | | | | |  | | | | | | | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | | | | | | Учтённым абонентам | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИЗМ | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 11.4**  **Имеется:**  Каждый отремонтированный регулятор должен быть испытан на испытательном стенде.  **Должно быть:**  Каждый отремонтированный регулятор должен быть испытан на испытательном стенде с регистрацией параметров.  Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | СОСТАВИЛ | | Н.КОНТР. | | | УТВЕРДИЛ | | | ПР. ЗАКАЗЧИКА | | |
| Должность | | | | | Вед. технолог | | Инженер 1 кат. | | | Гл. инженер | | |  | | |
| Фамилия | | | | | Ахмедова Ф.Р. | | Голышева Е.В. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | | |
| Подпись | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Дата | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Извещение | | | | 32 ЦВ 3-2023 | | | | Обозначение ПИ (ДПР,ПР) | | | |  | | | Лист | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 11.5.6**  **Имеется:**  Результаты испытания регулятора должны быть отражены в учетной книге установленной формы.  При испытании регулятора на стенде с регистрацией параметров результаты испытания должны быть сохранены в памяти ПЭВМ, а в учетной книге, установленной формы, должны быть записаны дата испытания, тип и номер принятого регулятора с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается.  **Должно быть:**  Результаты испытания регулятора на стенде с регистрацией параметров должны быть сохранены в памяти ПЭВМ. В учетной книге, установленной формы, должны быть записаны дата испытания, тип и номер принятого регулятора с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается.  **Пункт 12.5**  **Имеется:**  Каждый отремонтированный авторежим должен быть испытан на испытательном стенде.  **Должно быть:**  Каждый отремонтированный авторежим должен быть испытан на испытательном стенде с регистрацией параметров. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извещение | | | | 32 ЦВ 3-2023 | | | | Обозначение ПИ (ДПР,ПР) | | | |  | | | Лист | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 12.7**  **Имеется:**  Результаты испытания авторежимов должны быть отражены в учетной книге установленной формы.  При испытании на стенде с регистрацией параметров результаты испытания должны быть сохранены в памяти ПЭВМ, а в учетной книге, установленной формы, необходимо записывать дату испытания, тип и номер принятого авторежима с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается.  **Должно быть:**  Результаты испытания авторежима на стенде с регистрацией параметров должны быть сохранены в памяти ПЭВМ. В учетной книге, установленной формы, необходимо записывать дату испытания, тип и номер принятого авторежима с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается.  **Пункт 15.8**  **Имеется:**  Каждая отремонтированная магистральная и главная части должны быть испытаны на испытательном стенде.  **Должно быть:**  Каждая отремонтированная магистральная и главная части должны быть испытаны на испытательном стенде с регистрацией параметров. | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещение | | 32 ЦВ 3-2023 | Обозначение ПИ (ДПР,ПР) |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения | | | | 5 |
|  |  | | | | |
| **Пункт 15.10**  **Имеется:**  Результаты испытания магистральных и главных частей должны быть отражены в учетной книге установленной формы.  При испытании на стенде с регистрацией параметров результаты испытания должны быть сохранены в памяти ПЭВМ, а в учетной книге, установленной формы, необходимо записывать дату испытания, тип и номер принятой магистральной или главной части с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается.  **Должно быть:**  Результаты испытания на стенде с регистрацией параметров должны быть сохранены в памяти ПЭВМ. В учетной книге, установленной формы, необходимо записывать дату испытания, тип и номер принятой магистральной или главной части с росписью исполнителя ремонта и руководителя АКП или его заместителя.  Проведение испытаний на стенде с регистрацией параметров при выключенных регистрирующих устройствах запрещается. | | | | | |