Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН:

Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества

протокол от «20» ноября 2023 г. № 79

**Порядок ведения Перечня**

**подвижного состава и комплектующих, подлежащих инспекторскому контролю (приемке) со стороны железнодорожной администрации (владельца инфраструктуры) для обеспечения безопасности и надёжности перевозочного процесса**

1. Перечень подвижного состава и комплектующих, подлежащих инспекторскому контролю (приемке) со стороны железнодорожной администрации (владельца инфраструктуры) для обеспечения безопасности и надёжности перевозочного процесса (далее – Перечень), содержит наименования железнодорожной продукции, без указания моделей, модификаций и исполнений. Перечень распространяется на новое изготовление или капитальный ремонт и/или модернизацию в соответствии с требованиями ГОСТ 32894. Его ведение осуществляется на основе единых методологических принципов и документированной информации, имеющейся у участников Экспертной группы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия.
2. Перечень сформирован владельцами железнодорожной инфраструктуры общего пользования Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и распространяется, в том числе на подвижной состав, допускаемый владельцами железнодорожной инфраструктуры общего пользования этих государств после изготовления или капитального ремонта и/или модернизации.
3. Применение Перечня другими владельцами железнодорожной инфраструктуры общего пользования возможно на добровольной основе по согласованию с Экспертной группой Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия.
4. Решением Экспертной группы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия назначается ответственный из числа участников Экспертной группы за поддержание Перечня в актуальном состоянии.
5. Ведение Перечня включает в себя внесение в него отдельных позиций, изменение наименований, исключение позиций.
6. Владелец инфраструктуры общего пользования, применяющий Перечень, может сам вносить в него дополнения по видам железнодорожного подвижного состава их комплектующих и компонентов инфраструктуры (далее – дополнительные виды продукции), которые действуют только на территории этой железнодорожной инфраструктуры. При внесении указанных дополнений необходимо в обязательном порядке уведомить Экспертную группу Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия и разместить информацию на официальном интернет-сайте владельца инфраструктуры общего пользования, который внес дополнения.
7. Условия взаимодействия инспекторских центров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования по дополнительным видам продукции определяется организационно-распорядительными и/или нормативными документами владельца железнодорожной инфраструктуры.
8. Экспертная группа Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия рассматривает предложения по внесению изменений в Перечень на основании письменного обращения владельца железнодорожной инфраструктуры с приложением обоснования (с учетом роста или отсутствия отказов, результатов рекламационной работы, изменения гарантийного парка и др.).
9. Изменения в Перечень вносятся не позднее 3-х рабочих дней после подписания протокола заседания Экспертной группы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в области оценки соответствия, содержащего решение об изменении/дополнении/исключении продукции из Перечня.
10. Актуальная редакция Перечня по обращению ответственного размещается работником Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в нередактируемом формате в сети Интернет на сайте Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в разделе Экспертной группы в области оценки соответствия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_