Приложение № 16

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Комиссией вагонного хозяйства протокол от «6-8» сентября 2023 г. № 76 | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества  протокол от «20» ноября 2023 г. № 79 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 59-2023

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту тормозного

оборудования вагонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | | Отдел | | | Извещение | | | | | ОБОЗНАЧЕНИЕ | | | | |
| ОМГВ | | | 32 ЦВ 59-2023 | | | | | 732-ЦВ-ЦЛ | | | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | | | | | | СРОК ИЗМ. | | |  | |  | | Лист | Листов | |
| 2 | 3 | |
|  | | | | | |  | | |
| ПРИЧИНА | | | | | | Введение улучшений и усовершенствований конструктивных | | | | | | | КОД | | |
| 01 | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | | | | | | С 01.01.2024 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | | | | |  | | | | | | | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | | | | | | Учтённым абонентам | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИЗМ | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 3**  **Пункт 3.12 ввести в новой редакции:**  В резьбовых соединениях привода стояночного тормоза (крепление штурвала и осей червячного механизма) допускается применение гаек антивандальных отрывных по ТУ 259411-007-86296665-2023.  Монтаж и демонтаж гаек антивандальных производить в соответствии с руководством по их эксплуатации.  **Далее нумерацию пунктов 3.12-3.28 изменить по порядку на  3.13-3.29**  Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | СОСТАВИЛ | | Н.КОНТР. | | | УТВЕРДИЛ | | | ПР. ЗАКАЗЧИКА | | |
| Должность | | | | | Вед. технолог | | Гл. инженер | | | Гл. инженер | | |  | | |
| Фамилия | | | | | Ахмедова Ф.Р. | | Кузнецов В.Н. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | | |
| Подпись | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Дата | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Извещение | | | | 32 ЦВ 59-2023 | | | | Обозначение ПИ (ДПР,ПР) | | | |  | | | Лист | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 14.2**  **Ввести третий и четвертый абзацы:**  Для крепления авторежима допускается применение гаек антивандальных отрывных по ТУ 259411-007-86296665-2023.  Монтаж и демонтаж гаек антивандальных производить в соответствии с руководством по их эксплуатации.  **ПРИЛОЖЕНИЕ Д**  **Ввести строку 102:**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 102 | Гайка антивандальная отрывная  ТУ 259411-007-86296665-2023 | Грузовые вагоны |   **ПРИЛОЖЕНИЕ В**  **Ввести строку 36:**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 36 | 003-ФХ.АВГ-2023 | Гайки антивандальные для обеспечения сохранности элементов конструкции грузовых вагонов. Руководство по эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | |