Приложение № 12

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам**

1. В 1 абзац пункта 1.4.2 после слов «Приложение 2 к настоящим Правилам» включить слова «в следующей последовательности:».

2. Пункт 3.6.19 дополнить предложением в следующей редакции:

«При автоматизации технологических процессов производства поездной и маневровой работы на станциях перечень и порядок регламентных работ, приведенные в местной инструкции, определяются железной дорогой.».

**Приложение 2.**

**«Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом»**

1. Для грузов с наименованием ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1169 исключить все сведения в графах №№ 1-14 в 7 случаях.

2. Для грузов с наименованием Композиции ароматические пищевые в графе 1 «Номер ООН» «1169» заменить на «1197».

3. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 в первой строке наименование в графе 2 изложить в редакции: ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С более 110 кПа).

4. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 во второй строке наименование в графе 2 изложить в редакции: ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С не более 110 кПа).

5. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 в третьей строке исключить все сведения в графах №№ 1-14.

6. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 в четвертой строке наименование в графе 2 изложить в редакции: ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже   
23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С более 110 кПа).

7. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 в пятой строке наименование в графе 2 изложить в редакции: ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С не более 110 кПа).

8. Для грузов ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ номер ООН 1197 в шестой строке наименование в графе 2 изложить в редакции: ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата.

9. Для грузов с номером ООН 1012 с наименованиями: Бутен-1, транс-Бутен -2, цис– Бутен-2, Бутилен-1, транс-Бутилен-2, цис- Бутилен-2 исключить все сведения.

10. Для груза с номером ООН 1012 с наименованием Псевдобутилен вместо записи «см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН» включить запись: «см. БУТИЛЕН».

11. Для грузов БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН номер ООН 1012 наименование в графе 2 изложить в редакции: БУТИЛЕН, в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «59».

12. Для грузов КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы номер ООН 1345 наименование в графе 2 изложить в редакции: КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45 % каучука.

13. Для груза СВИНЦА ДИОКСИД номер ООН 1872, в графе 5 «Классификационный код» изложить в редакции: «О2», в графе 6 «Код опасности» изложить в редакции: «50», в графе 9 «Номер знака опасности» исключить знак опасности «6.1», в графе 10 «Штемпели в накладной» исключить «Ядовито».

14. Для груза ЭТИЛБРОМИД номер ООН 1891 в графе 3 «Номер аварийной карточки» изложить в редакции: «312», в графе 4 «Классификационный шифр» изложить в редакции: «3022», в графе 5 «Классификационный код» изложить в редакции: «FT1», в графе 6 «Код опасности» изложить в редакции: «336», в графе 9 «Номер знака опасности» изложить в редакции: «3, 6.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» изложить в редакции: «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1».

15. Для груза ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида номер ООН 2015 изменить наименование в следующей редакции: «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида».

16. Включить новый груз с наименованием: КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц номер ООН 3550: в графу 1 «Номер ООН» включить: «3550», в графу 2 «Наименование груза» включить: «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «603», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «6111», в графу 5 «Классификационный код» включить: «T5», в графу 6 «Код опасности» включить: «66», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, СК, ВЦ, КЦ», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «6.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «Наименование груза, «Х», трафарет приписки», в графу 14 «Специальные условия» включить: «25».

17. Для следующих грузов в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «86»:

ООН 1386 ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11%,

ООН 2217 ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11%,

ООН 1910 Известь негашеная (см. Кальция оксид),

ООН 1306 Антисептики для древесины жидкие,

ООН 1944 СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках),

ООН 1945 СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА»,

ООН 2793 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию,

ООН 1823 НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ,

ООН 2794 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные,

ООН 2795 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные,

ООН 2800 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные,

ООН 1454 КАЛЬЦИЯ НИТРАТ,

ООН 2331 ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ,

ООН 1263 КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски);

18. Для груза с номером ООН 1944 СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «87».

19. Для груза с номером ООН 1945 СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" в графу 14 «Специальные условия» включить специальное условие «88».

20. Для груза с номером ООН 1454 КАЛЬЦИЯ НИТРАТ в графу 14 «Специальные условия» включить специальные условия «73», «89».

21. Для груза с наименованием «Фракция бутиленовая» номер ООН 1965 в графу № 7 включить ВЦ, штемпели в накладной в графе № 10 изложить в редакции: «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1» При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3» .

22. Для груза с наименованием АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ в графе 7 исключить ВЦ, КЦ.

23. Для грузов с наименованием АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду) исключая примеси любого другого вещества, а так же для груза с наименованием УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ включить в графу № 14 «Специальные условия» специальное условие: «90».

24. В Примечании к Приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом» к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам в разделе «Перечень специальных условий перевозки опасных грузов»:

1. В Специальном условии «59» исключить слово «Зарезервировано» и изложить его в редакции:

«59 - Данный номер ООН применяется к смесям бутиленов, 1-бутилену, цис-2-бутилену и транс-2-бутилену».

2. Специальное условие «73» изложить в редакции:

«73 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), кальция нитрата (кальциевой селитры) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием».

3. Специальное условие «86» изложить в редакции:

«86 - Допускается прием и выдача на местах общего пользования повагонных отправок опасных грузов (для номера ООН 1942 только селитры аммиачной марки  
Б (ГОСТ 2-2013), упакованных согласно ГОСТ 26319-2020 в тару, сформированную в транспортный пакет для обеспечения безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ и соблюдения экологических нормативов, а также упакованных в контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, в том числе сертифицированные мягкие контейнеры разового использования».

4 . Включить новое специальное условие «87» изложив его в редакции:

«87 – Спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную поверхность».

5. Включить новое специальное условие «88», изложив его в редакции:

«88 – спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную или твердую поверхность».

6. Включить новое специальное условие «89», изложив его в редакции:

«89 - Удобрения, содержащие кальция нитрат, состоящие в основном из двойной соли (кальция нитрата и аммония нитрата) и содержащие не более 10% аммония нитрата и по меньшей мере 12% кристаллизационной воды, не подпадают под действие Правил».

7. Включить новое специальное условие «90», изложив его в редакции:

«90 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), а так же удобрений аммиачно-нитратных насыпью в специализированных контейнерах».

**Приложение № 4**

**Порядок определения массы нефти и нефтепродуктов в вагонах-цистернах расчетным способом»**

В колонке 3 изменить классификационные шифры на: «2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217».