|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Комиссией вагонного хозяйства  протокол от «6-8» сентября 2023 г. № 76 | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества  протокол от «20» ноября 2023 г. № 79 |

Приложение № 19

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85 - 2022

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 168-2017

Грузовые вагоны железных дорог

колеи 1520 мм. Руководство по

капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | Отдел  ОМР | | Извещение | | | | | Обозначение | | | |
| 32 ЦВ85 - 2022 | | | | | РД 32 ЦВ 168-2017 | | | |
| Дата выпуска | | | Срок изменения | | |  | | | Лист | | Листов |
|  | | |  | | | 2 | | 2 |
| Причина | | | Введение улучшений и усовершенствований конструктивных | | | | | | КОД 01 | | |
| Указание о заделе | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | С 01.01.2024 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Применяемость | | |  | | | | | | | | |
| Разослать | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | |
| Приложение | | |  | | | | | | | | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **Раздел 5**  Дополнить  5.8 Вагоны-платформы модели 13-4117 должны быть дооборудованы предохранительным (поддерживающим) устройством длинной тормозной горизонтальной тяги согласно проекта М 1851.000. Предохранительное устройство устанавливается (приваривается) на поперечную балку перед горизонтальным рычагом.  Копии исправить | | | | | | | | | | | |
|  | | Составил | | Н. контр. | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | |
| Должность | | Вед. технолог | | Констр. 1 кат. | | | Главный инженер | | |  | |
| Фамилия | | Юлин В.Г. | | Голышева Е.В. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | |
| Подпись | |  | |  | | |  | | |  | |
| Дата | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЁС | | | | |  | | | | | | |