Приложение № 14

**Изменения и дополнения**

**в Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики,  
Эстонской Республики**

**Раздел 2 «Аварийные карточки»**

1.**АК 312** включить груз «ЭТИЛБРОМИД», номер ООН 1891, классификационный шифр «3022».

2. **АК 603** включить груз «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц», номер ООН 3550, классификационный шифр «6111».

3. **АК 603** в раздел «Основные свойства и виды опасности» после третьего предложения включить новое в редакции: «Кобальта дигидрооксид порошок в зависимости от способа получения имеет цвет розовый, синий, либо фиолетовый.»

4. **АК 328:**

-исключить все строки для грузов с наименованием: «ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ» номер ООН 1169,

- для груза с наименованием «Композиции ароматические пищевые» номер ООН «1169» заменить на «1197»,

- для грузов с номером ООН 1197 изложить наименования и сведения в редакции:

1. «Номер ООН 1197, ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С более 110 кПа), классификационный шифр 3012»;

2. «Номер ООН 1197, ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С не более 110 кПа), классификационный шифр 3012»;

3. «Номер ООН 1197, ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С более 110 кПа), классификационный шифр 3013»;

4. «Номер ООН 1197, ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С не более 110 кПа), классификационный шифр 3013»;

5. Номер ООН 1197, ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата, классификационный шифр 3013.

5. **АК 206** для груза с номером ООН 1012 наименование изложить в редакции: «БУТИЛЕН»

6. **АК 402** для груза с номером ООН 1345 наименование изложить в редакции: «КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45 % каучука».

7. **АК 505** для груза с номером ООН 2015 наименование «ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида» изложить в редакции: «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида».

8. **АК 605** исключить груз с наименованием ЭТИЛБРОМИД, номер ООН 1891, классификационный шифр «3022».

**Раздел 3 «Указатель поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза»**

1. Для груза ЭТИЛБРОМИД в графе 2 «Номер аварийной карточки» «605» заменить на «312».

2. Включить новый груз с наименованием «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц», в графу 2 «Номер аварийной карточки» включить 603, в графу 3 «Номер ООН» включить «3550».

3. Для грузов «Композиции ароматические пищевые» в графе 3 «Номер ООН» «1169» заменить на «1197».

4. Все позиции грузов с номером ООН 1169 и наименованием «ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ» исключить.

5. Для грузов с номером ООН 1197 наименования изложить в редакции:

1. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С более 110 кПа),

2. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С не более 110 кПа),

3.ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С более 110 кПа),

4.ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С не более 110 кПа),

5. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата.

6. Для грузов с номером ООН 1012 наименование БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН изложить в редакции БУТИЛЕН.

7. Для груза Псевдобутилен слова «см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН» заменить на «см. БУТИЛЕН»

8. Исключить строки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бутен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН  или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| транс-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| цис-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| Бутилен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| транс-Бутилен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| цис-Бутилен – 2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |

9. Для груза с номером ООН 1345 наименование изложить в редакции: «КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45 % каучука».

10. Для груза с номером ООН 2015 наименование «ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида» изложить в редакции: «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида».

**Раздел 4 «Указатель поиска АК**

**по номеру ООН»**

1. Для груза ЭТИЛБРОМИД в графе 1 «Номер ООН» изложить в редакции: «1891», в графе 3 «Номер аварийной карточки» изложить в редакции: «312».

2. Включить новый груз с наименованием «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц», в графе 1 «Номер ООН» изложить в редакции «3550» в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить «603».

3. Для грузов «Композиции ароматические пищевые» в графе 1 «Номер ООН» «1169» заменить на «1197».

4. Все позиции грузов с номером ООН 1169 и наименованием «ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ» исключить.

5. Для грузов с номером ООН 1197 наименования изложить в редакции:

1. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С более 110 кПа),

2. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °С не более 110 кПа),

3.ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие) (давление паров при 50 °С более 110 кПа),

4.ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа);

5. ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата.

6. Для грузов с номером ООН 1012 наименование БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН изложить в редакции БУТИЛЕН.

7. Для груза с номером ООН 1012 Псевдобутилен слова «см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН»» заменить на «см. БУТИЛЕН».

8. Исключить строки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бутен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН  или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| транс-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| цис-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| Бутилен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| транс-Бутилен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |
| цис-Бутилен – 2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 |

9. Для груза с номером ООН 1345 наименование изложить в редакции: «КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45 % каучука».

10. Для груза с номером ООН 2015 наименование «ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида» изложить в редакции: «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида».