Приложение № 9

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам**

1. Исключить из пункта 2.1.37 актуализированной версии Правил последний абзац в редакции: «Допускается хранение (до приема к перевозке) порожних неочищенных после выгрузки контейнеров-цистерн на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности» (внесено ошибочно, так как указанное требование содержится в пункте 2.1.36).

2. Пункт 2.1.40 изложить в следующей редакции:

«2.1.40. Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями и портами на свои подъездные пути.

Опасные грузы, поступившие в адрес грузополучателя, должны быть вывезены с мест общего пользования и территории станции в течение 24 ч с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов.

Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес опасных грузов.».

**Приложение 2.**

**«Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом»**

1. Для груза Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 номер ООН 3082 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

2. Для груза Алкилбензин номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

3. Для груза Бензин газовый, стабильный номер ООН 1203 вграфе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С» или «СТ».

4. Для груза Бензин для промышленных целей номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С» или «СТ».

5. Для груза БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ номер ООН 1203 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С» или «СТ».

6. Для груза Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности номер ООН 1263 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Бензин-Нефть», «СТ».

7. Для груза ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) номер ООН 1202 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-нефть», «С».

8. Для груза ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) номер ООН в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

9. Для груза Газоконденсат углеводородный номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

10. Для груза ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) номер ООН 1999 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Нефть», «Т», «Бензин-Нефть», «СТ».

11. Для груза ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) номер ООН 1999 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Нефть», «Т», «Бензин-Нефть», «СТ».

12. Для груза ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) номер ООН 1999 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Нефть», «Т», «Бензин-Нефть», «СТ».

13. Для груза ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) номер ООН 1999 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Нефть», «Т», «Бензин-Нефть», «СТ».

14. Для груза н-ДЕКАН номер ООН 2247 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

15. Для груза Деканы номер ООН 2247 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

16. Для груза Дистиллят газового конденсата легкий номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

17. Для груза Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-Нефть», «С», «СТ».

18. Для груза КЕРОСИН номер ООН 1223 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-Нефть», «С», «СТ».

19. Для груза Крепители стержневые КО, УСК-1 номер ООН 1993 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

20. Для груза Лигроин номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «С» или «СТ».

21. Для груза МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ номер ООН 1288 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

22. Для груза Нафта номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Нефть», «Т».

23. Для груза Нефрас С-150/200 номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ».

24. Для груза НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-нефть», «СТ».

25. Для груза НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-нефть», «СТ».

26. Для груза НЕФТЬ СЫРАЯ номер ООН 1267 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ».

27. Для груза НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа) номер ООН 1267 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ».

28. Для груза НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) номер ООН 1267 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ».

29. Для груза НОНАНЫ номер ООН 1920 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

30. Для груза ОКТАНЫ номер ООН 1262 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

31. Для груза Остатки кубовые ректификации бензола номер ООН 3082 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Нефть», «Т», «Бензин-Нефть», «СТ».

32. Для груза Остатки нефтяные типа К-1 номер ООН 1993 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «С».

33. Для груза Парафин нефтяной жидкий, фракция С10-С13 номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

34. Для груза Парафин нефтяной жидкий, фракция С13 номер ООН 3082 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

35. Для груза Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция номер ООН 3082 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

36. Для груза Пек нефтяной жидкий номер ООН 2810 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

37. Для груза ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР номер ООН 2850 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

38. Для груза СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ номер ООН 1300 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

39. Для груза Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) номер ООН 1993 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить «Т».

40. Для груза Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое, номер ООН 2810 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки, в графу 14 включить специальное условие 78.

41. Для груза Сырье углеводородное номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ».

42. Для груза ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ номер ООН 1863 в трех строках в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «С» или «СТ».

43. Для груза ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2009, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2009 номер ООН 1202 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «СТ» или «Т».

44. Для груза УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. номер ООН 3295 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ», графу 14 изложить в редакции: «25, 8».

45. Для груза УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ», графу 14 изложить в редакции: «8».

46. Для груза Углеводороды легкие номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

47. Для груза Углеводороды тяжелые номер ООН 3082 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «СТ», «Бензин-Нефть», «СТ», графу 14 изложить в редакции: «25, 8».

48. Для груза УНДЕКАН номер ООН 2330 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: Наименование груза, трафарет приписки.

49. Для груза Фракция альфа-олефинов С10-С12 номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин-Нефть», «СТ».

50. Для груза Фракция альфа-олефинов С8, С8-С10 номер ООН 3295 графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» изложить в редакции: «Альфа-олефины», трафарет приписки.

51. Для груза Фракция бензиновая прямой гонки номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

52. Для груза Фракция гексан-гептановая номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

53. Для груза Фракция гексановая номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С».

54. Для груза Фракция керосино-газойлевая номер ООН 3295 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ».

55. Для груза ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% номер ООН 3475 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «С» или «СТ».

56. Для груза Эфир петролейный номер ООН 1268 в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить: «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ».

57. Внести следующие изменения и дополнения в Примечание к Приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом» к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам:

В графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» слова «буквами обозначены «С» — светлые нефтепродукты; «Т» — темные нефтепродукты; «СТ» — светлые, темные нефтепродукты;» заменить словами: «буквой «Х» обозначены химические грузы».

58. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3537», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К.»,  
в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 Классификационный код» включить: «6F», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «2.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

59. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ НЕТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3538», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ НЕТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «6А», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК, ПВ, ПЛ», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «2.2», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91, 92».

60. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3539», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «6Т», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «2.3», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить:  
«-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

61. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3540», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «F3», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «3», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Легко воспламеняется», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

62. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3541», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «F4», в графу 6 «Код опасности» включить:  
«-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8  
«Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «4.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Легко воспламеняется», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить:  
«-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

63. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, СПОСОБНОЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3542», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, СПОСОБНОЕК САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «S6», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «4.2», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Самовозгорается», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

64. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3543», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «W3», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «4.3», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

65. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3544», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»,в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «О3», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «5.1», в графу 10 «Штемпелив накладной» включить: «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

66. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3545», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «Р1», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «РЕФ, РК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «5.2», в графу 10 «Штемпелив накладной» включить: «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

67. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3546», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»,в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «Т10», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «СКВ, СК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «6.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

68. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3547», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «С11», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «6.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

69. Включить новый груз с наименованием: ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, Н.У.К.:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3548», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, Н.У.К.», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «М11», в графу 6 «Код опасности» включить: «-», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «КВ, УК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: « с учетом классификации», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «В зависимости от классификации», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «91».

70. Включить новый груз с наименованием: ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3549», в графу 2 «Наименование груза» включить: «ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые» в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «-», в графу 5 «Классификационный код» включить: «13», в графу 6 «Код опасности» включить: «606», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «СКВ, СК», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: «6.2», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Инфекционное вещество высокого риска», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «-», в графу 14 «Специальные условия» включить: «93».

71. Включить новый груз с наименованием: КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц:

в графу 1 «Номер ООН» включить: «3550», в графу 2 «Наименование груза» включить: «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить: «-», в графу 4 «Классификационный шифр» включить: «6111», в графу 5 «Классификационный код» включить: «Т5», в графу 6 «Код опасности» включить: «66», в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить: «СКВ, СК, ВЦ, КЦ», в графу 8 «Вид отправки» включить: «П, К», в графу 9 «Номер знака опасности» включить: « 6.1», в графу 10 «Штемпели в накладной» включить: «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1», в графу 11 «Специальные трафареты на цистерне» включить: «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК», «Х», трафарет приписки в графу 14 «Специальные условия» включить: «25».

72. Для груза с наименованием: «АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.» номер ООН 1989:

в графе 6 «Код опасности» для классификационного шифра 3012 код опасности «30» заменить кодом опасности «33».

73. Для груза с наименованием:«ДИПРОПИЛАМИН» номер ООН 2383:

в графу 5 «Классификационный код» включить: «FC».

74. Для груза с наименованием: «СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество (вязкая)» номер ООН 3269:

в графе 4 «Классификационный шифр» классификационный шифр «3012» заменить на «3013».

75. Для груза с наименованием «Диэтаноламин» номер ООН 2491:

в графе 1 исключить № ООН 2491, включить прочерк, в строке слова «см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР» заменить словами «Не подпадает под действие Правил».

76. Для груза с наименованием «Триэтаноламин» номер ООН 3082:

исключить все сведения, указанные в графах №№ 1-14. В графу 1 включить прочерк, в строке включить слова «Не подпадает под действие Правил».

77. Внести следующие изменения и дополнения в Перечень специальных условий перевозки опасных грузов к Приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом» к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам:

- Специальное условие «71» изложить в новой редакции:

«71 —для грузов с наименованиями: «Мазут с температурой вспышки более 100°С», «Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С», «Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С» применяются специальные условия «11» или «24».»;

- Специальное условие «74» изложить в новой редакции:

«74 —для грузов с наименованиями: «Мазут с температурой вспышки не более 100°С», «Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С», «Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100°С» применяются специальные условия «11» или «24».».

Включить новые специальные условия «91», «92», «93»:

- Специальное условие «91» изложить в следующей редакции:

«91 При перевозке данного изделия размещать знаки опасности и аварийные карточки на вагоны, контейнеры не требуется». При этом знаки опасности должны быть нанесены на тару или на само изделие, перевозимое в неупакованном виде;

- Специальное условие «92» изложить в следующей редакции:

«92 Крупногабаритные изделия, способные выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки, могут перевозиться  
с подсоединенными газовыми баллонами с открытыми вентилями при условиях:

a) газовые баллоны содержат № ООН 1066 АЗОТ, или № ООН 1956 ГАЗ СЖАТЫЙ, или № ООН 1002 ВОЗДУХ СЖАТЫЙ;

б) газовые баллоны через регуляторы давления и стационарные трубопроводы соединены с изделием таким образом, чтобы давление газа (манометрическое давление) в изделии не превышало 35 кПа (0,35 бар);

в) газовые баллоны должны быть надежно закреплены, чтобы они не могли перемещаться по отношению к изделию, и оснащены прочными и устойчивыми  
к давлению шлангами и трубами;

г) газовые баллоны, регуляторы давления, трубопроводы и другие компоненты должны быть во время перевозки защищены от повреждений и ударов деревянными обрешетками или другими подходящими приспособлениями;

д) в накладной сделана следующая запись: «Перевозка в соответствии  
со специальным положением 92»;

е) погрузка данных изделий, перевозимых с баллонами с открытыми вентилями, содержащими газ, представляющий опасность асфиксии, должна осуществляться в открытые или обеспечивающие вентиляцию вагоны  
или в открытые, или обеспечивающие вентиляцию контейнеры. В случае перевозки указанного груза в закрытых вагонах или контейнерах, на загрузочных дверях этих вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм:

«ВНИМАНИЕ НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО».

Данная надпись должна быть сделана на языке страны отправления, а также  
на русском языке.»;

- Специальное условие «93»изложить в следующей редакции:

«93 Данная позиция должна использоваться только для твердых медицинских отходов категории А, перевозимых на утилизацию.

**Приложение 2а.**

**«Указатель опасных грузов по номерам ООН (кроме грузов 1 и 7 классов опасности)»**

1. После груза номер ООН 3536 «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические» включить следующие строки:

- «3537», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К.»;

- «3538», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ НЕТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.»;

- «3539», ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К.»;

- «3540», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.»;

- «3541», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»;

- «3542», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, СПОСОБНОЕ  
К САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К.»;

- «3543», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.»;

- «3544», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»;

- «3545», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, Н.У.К.»;

- «3546», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»;

- «3547», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.»;

- «3548», «ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, Н.У.К.»;

- «3549», «ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые»;

- «3550», «КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10 % респирабельных частиц».

2. Исключить строки:

- 2491 диэтаноламин;

- 3082 триэтаноламин