Приложение № 36

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от «25-26» ноября 2025 г. № 83 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024

ОБ ИЗМЕНЕНИИ Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК

Воздухораспределители 483 и 483М. Руководство по ремонту

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | Отдел  ОМГВ | | Извещение | | | | | | Обозначение | | | | |
| 32 ЦВ 85-2024 | | | | | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | | | | |
| Дата выпуска | | | | Срок изменения | | |  | | | | Лист | | Листов | |
| Срок изменения | | | | Срочно | | | 2 | | 12 | |
| Причина | | | | Внедрение улучшений и усовершенствований в результате стандартизации и унификации | | | | | | | КОД 3 | | | |
| Указание о заделе | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | | с 01.07.2026 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Применяемость | | | |  | | | | | | | | | | |
| Разослать | | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | | | |
| Приложение | | | |  | | | | | | | | | | |
| Изм. | | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 4.1 первый абзац**  **Имеется:**  Поступившие в ремонт магистральные и главные части воздухораспределителей с пломбами предприятия-изготовителя, у которых до окончания гарантийного срока службы остается не менее 2 лет, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений должны быть испытаны в соответствии с разделом 8 без предварительной их очистки и разборки.  **Должно быть:**  Поступившие в ремонт магистральные и главные части воздухораспределителей с пломбами предприятия-изготовителя, гарантийный срок службы которых не истекает в межремонтный период, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений должны быть испытаны в соответствии с разделом 8 без предварительной их очистки и разборки.  Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Составил | | Н. контр. | | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | | |
| Должность | | | Вед. технолог | | Инженер 1 кат. | | | | Зам. директора | | |  | | |
| Фамилия | | | Конеева Ф.Р. | | Барбир Т.А. | | | | Сычев А.Ю. | | |  | | |
| Подпись | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Дата | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕС | | | | | | | |  | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | | | | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 3**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Расслоения, просадка, разрывы уплотнения 2 | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.1.2.4 |   **Пункт 6.1.2.4**  **Имеется:**  Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  -удалить уплотнение;  -очистить и продуть гнездо под уплотнение;  -новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо.  **Должно быть:**  Уплотнения 2 заменить на новые. Замену производить в следующей последовательности:  -удалить уплотнение;  -очистить и продуть гнездо под уплотнение;  -новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо.  **Таблица 4**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 2:  - расслоения, трещины, просадка;  - срок годности (*гарантийный суммарный срок хранения  и эксплуатации*) истек/ истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | | | | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6.1.3**  **Ввести**  6.1.3.2 Уплотнения 2 заменить на новые. Замену производить в соответствии с пунктом 6.1.2.4  **Таблица 9**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с п. 6.1.8.2 |   **Пункт 6.1.8.2 первый и восьмой абзацы**  **Имеется:**  Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  …  После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части клапана.  **Должно быть:**  Уплотнение 1 заменить на новое. Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  …  После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части плунжера. | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | | | | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 10**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с  п. 6.1.8.2 |   **Раздел 6.1.9**  **Ввести**  6.1.9.2 Уплотнение 1 заменить на новое. Замену производить в соответствии с пунктом 6.1.8.2  **Таблица 14**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прокладка 3:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Прокладку заменить в соответствии с  п. 6.1.13.2 |   **Пункт 6.1.13.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену резиновой прокладки производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Прокладку 3 заменить на новую. Замену резиновой прокладки производить в следующей последовательности: | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | | | | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 21**  **Имеется:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.090:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.1.20.2 | | Уплотнение клапана 483.090-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Клапан заменить |   **Должно быть:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.090-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины | Визуальный  осмотр | Клапан заменить | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 7 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Пункт 6.1.20.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену уплотнения у клапана 483.090 необходимо производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Уплотнение 3 клапана 483.090 заменить на новое. Замену уплотнения необходимо производить в следующей последовательности:  **Таблица 22**  **Имеется:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прокладка клапана 483.110:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Прокладку заменить в соответствии с пунктом 6.1.21.2 | | Уплотнение клапана 483.110-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Клапан заменить |   **Должно быть:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.110-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины | Визуальный  осмотр | Клапан заменить | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Пункт 6.1.21.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену прокладки у клапана 483.110 необходимо производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Прокладку 1 клапана 483.110 заменить на новую. Замену прокладки необходимо производить в следующей последовательности:  **Рисунок 44**  **Имеется:**  **Должно быть:** | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 9 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Таблица 28**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Расслоение, просадка, разрывы прокладки 2 | Визуальный осмотр | Заменить прокладку |   **Раздел 6.2.3**  **Ввести**  6.2.3.2 Прокладку 2 заменить на новую.  **Таблица 29**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 2:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с  п. 6.2.4.2 |   **Пункт 6.2.4.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Уплотнение 2 заменить на новое. Замену уплотнения производить в следующей последовательности: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 10 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Таблица 30**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 2:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с  п. 6.2.5.2 |   **Пункт 6.2.5.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Уплотнение 2 заменить на новое. Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  **По тексту раздела 7**    **Исключить**  «или ПЛАСМА-Т5», «или Пласма-Т5»  **Пункт 7.2**  **Имеется:**  При сборке в магистральную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением замененных из-за истекшего срока службы, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации.  **Должно быть:**  При сборке в магистральную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением резиновых деталей и деталей замененных из-за истекшего срока годности, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 11 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Пункт 7.4**  **Имеется:**  При сборке магистральной части воздухораспределителя все резиновые детали должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом установленных сроков годности.  Манжеты, имеющие расслоения, надрывы, потертости рабочей поверхности, должны быть заменены новыми.  Диафрагмы и прокладки должны быть без надрывов и признаков разбухания, в противном случае их необходимо заменить.  Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, должны быть заменены новыми.  **Должно быть:**  При сборке магистральной части воздухораспределителя резиновые детали должны устанавливаться только новые, резинометаллические (клапана, плунжера) детали должны устанавливаться в зависимости от их состояния.  **Пункт 7.7**  **Имеется:**  При сборке в главную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением замененных из-за неисправностей или в результате проведения работ по модернизации.  **Должно быть:**  При сборке в главную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением резиновых деталей и деталей замененных из-за истекшего срока годности, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации. | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 85-2024 | | Р 008 ПКБ ЦВ-2009 РК | Лист |
|  | | 12 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Пункт 7.9**  **Имеется:**  При сборке главной части воздухораспределителя все резиновые детали должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом установленных сроков годности.  Манжеты, имеющие расслоения, надрывы, потертости рабочей поверхности, должны быть заменены новыми.  Диафрагмы и прокладки должны быть без надрывов и признаков разбухания, в противном случае их надо заменить.  Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, при плановых ремонтах должны быть заменены новыми.  **Должно быть:**  При сборке главной части воздухораспределителя резиновые детали должны устанавливаться только новые, резинометаллические (клапана, плунжера) детали должны устанавливаться в зависимости от их состояния.  **Пункт 10.4, второй абзац**  **Имеется:**  При этом на магистральные и главные части должны быть установлены бирки с клеймом АКП и датой испытания (число, месяц и две последние цифры года) с сохранением бирок, поставленных при ремонте.  **Должно быть:**  При этом на магистральную и главную части в дополнении к биркам, установленным при их ремонте, должны быть установлены бирки, на которых должна быть нанесена маркировка в виде буквы «И», клейма АКП и даты испытания (число, месяц и две последние цифры года).  **ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  **Исключить строку**   |  |  | | --- | --- | | ТУ 0254-006-17432726-10 | Смазка ПЛАСМА-Т5 | | | | |