Приложение № 15

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам**

1. Дополнить пункт 2.1.36 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (далее – ППОГ) третьим абзацем в редакции:

«Допускается хранение (до приема к перевозке) порожних неочищенных после выгрузки контейнеров-цистерн на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности».

2. В пункте 3.3.6 ППОГ (5-й дефис) изложить в редакции:

« - в графе 15 - отметка «Прикрытие», которая дополняется для условных номеров, указанных в пункте 3.9.2, отметкой «по п. 3.6.6, схема А» для остальных ВМ отметкой «по п. 3.6.6, схема Б».

3. Пункт 3.4.3.  ППОГ изложить в редакции:

«При согласованной перевозчиком перевозке ВМ в не принадлежащих перевозчику вагонах, контейнерах отправитель перед каждой погрузкой ВМ должен предъявлять на станции отправления уполномоченному работнику перевозчика свидетельство о техническом состоянии таких вагонов, контейнеров, подтверждающее исправность кузова вагона, корпуса контейнера (включая их арматуру, запорно-предохранительные устройства, оборудование) и гарантирующее безопасную перевозку в них конкретного ВМ, по форме, предусмотренной в Приложении № 9 к настоящим Правилам».

4. В последнем абзаце пункта 3.6.6 ППОГ исключить слова «согласно Приложению 2 к настоящим Правилам».

**Приложение 2.**

**«Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом»**

1. Для грузов: ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. номер ООН 2902, ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ номер ООН 1649 в графе 10 «Штемпели в накладной» слова «Прикрытие 3/1-0-1» заменить словами «Прикрытие 1-0-1».

2. Для груза ЦИАН номер ООН 1026 в графе 10 «Штемпели в накладной» слова «Прикрытие 3/1-0-3» заменить словами «Прикрытие 1-0-3».

3. Для груза ОП-10 номер ООН 3082 в графу 7 «Род вагона, тип контейнера» включить «КВ, УК».

**Приложение 7.**

**«Отбор и подготовка вагонов и контейнеров в противопожарном отношении для перевозки грузов»**

В пункте 6 слова «Прикрытие 3/0-0-1-0» заменить словами «Прикрытие 0-1-0».