Приложение № 36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| Комиссией по пассажирскому хозяйству  протокол от «9-10» марта 2021 г. № 26 |  | Советом по железнодорожному транспорту государств – участников  Содружества  протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |

**Извещение № 3-2021**

**об изменении**

**Перечня узлов и деталей пассажирских вагонов, подлежащих клеймению при изготовлении, ремонте и модернизации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО  «ВНИИЖТ» | | Отдел | | ИЗВЕЩЕНИЕ | | | | ОБОЗНАЧЕНИЕ | | | |
| НЦ НПСАП | | № 3-2021 | | | | «Перечень узлов и деталей пассажирских вагонов, подлежащих клеймению при изготовлении, ремонте и модернизации» | | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | | | | СРОК ИЗМ. | |  | |  | Лист 2 | | Листов 2 |
|  | | | |  | |
| ПРИЧИНА | | | | Требование заказчика | | | | | КОД | | |
| 9 | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | | | | Задела нет | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | | | | с момента утверждения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | | |  | | | | | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | | | | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | | | |  | | | | | | | |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ I. ИЗГОТОВЛЕНИЕ**  **4. Изготовление составных частей колесной пары**  **Имеется:**   |  |  | | --- | --- | | * 1. Полиамидный сепаратор | Литой |   **Должно быть:**   |  |  | | --- | --- | | 5.6. Полиамидный сепаратор (за исключением сепаратора конического подшипника кассетного типа) | Литой | | | | | | | | | | | | |
|  | | | СОСТАВИЛ | | Н.КОНТР. | | УТВЕРДИЛ | | | ПР. ЗАКАЗЧИКА | |
| Должность | | | Рук. группы | | Мл. науч. сотрудник | | Зам. директора  НЦ «НПСАП» | | |  | |
| Фамилия | | | Кузнецов М.А. | | Табакова Ю.Н | | Назаров И.В. | | |  | |
| Подпись | | |  | |  | |  | | |  | |
| Дата | | |  | |  | |  | | |  | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС | | | | | |  | | | | | |