|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 15   |  |  | | --- | --- | |  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества  протокол от «22» ноября 2021 г. № 75 | |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36-2021

об изменении 632-2011ПКБ ЦВ

Знаки и надписи на вагонах грузового

парка железных дорог колеи 1520 мм.

Альбом - справочник

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | Отдел | Извещение | | | | Обозначение | | | |
| ОМО | 32 ЦВ 36‑2021 | | | | 632‑2011 ПКБ ЦВ | | | |
| ДАТА ВЫПУСКА | | | СРОК ИЗМ. | | Обозначение  ПИ (ДПИ,ПР) | |  | Лист | Листов | |
|  | | |  | | 2 | 4 | |
| ПРИЧИНА | | | В результате стандартизации и унификации | | | | | КОД  4 | | |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | | | С 01.01.2022 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | |  | | | | | | | |
| РАЗОСЛАТЬ | | | Учтенным абонентам | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | | |  | | | | | | | |
| ИЗМ. | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| **Раздел 1**  Имеется  Цвет окраски кузова вагона определяет завод-изготовитель, в соответствии с техническими условиями на вагон и руководствуясь действующими нормативными документами, согласованными Советом по железнодорожному транспорту. Окраска вагонов собственных, определена «Правилами эксплуатации и по номерного учета собственных грузовых вагонов». «Положением об окраске собственных грузовых вагонов». Окраска вагонов для перевозки опасных грузов, определена «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом» и «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», Приложением 2 к СМГС. У платформ собственных, не имеющих бортов, в зеленый цвет окрашивается рама платформы и съемные приспособления, если таковые имеются.  Все знаки и надписи, кроме оговоренных особо, наносятся красками стойкими к воздействию окружающей среды, контрастными по отношению к цвету окраски кузова вагона, наносятся с двух сторон кузова по диагонали.    Копии исправить | | | | | | | | | | |
|  | | СОСТАВИЛ | | Н.КОНТР. | | | УТВЕРДИЛ | ПР. ЗАКАЗЧИКА | | |
| Должность | | Инженер.1 кат. | | Начальник отдела | | | Гл. инженер |  | | |
| Фамилия | | Е.В.Голышева | | В.Г.Колчев | | | В.Н.Кузнецов |  | | |
| Подпись | |  | |  | | |  |  | | |
| Дата | |  | |  | | |  |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС | | | | |  | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 ‑ 2021 | | | | | | | 632‑2011 ПКБ ЦВ | | | Лист |
|  | | | | | | | 3 |
| ИЗМ. | | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Должно быть  Цвет окраски кузова вагона определяет завод-изготовитель, в соответствии с техническими условиями на вагон и руководствуясь действующими нормативными документами, согласованными Советом по железнодорожному транспорту. Окраска вагонов собственных определена «Положением об окраске собственных грузовых вагонов». Окраска вагонов для перевозки опасных грузов, определена «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом» и «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», Приложением 2 к СМГС.  Все знаки и надписи, кроме оговоренных особо, наносятся красками стойкими к воздействию окружающей среды, контрастными по отношению к цвету окраски кузова вагона, наносятся с двух сторон кузова по диагонали.  **Раздел 5 пункт 13**  Имеется  На котёл вагона-цистерны для перевозки опасных грузов наносится трафарет срока следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны.  Кроме того цистерны для перевозки опасных грузов должны быть снабжены знаками опасности установленного образца.  Должно быть  На котел вагона-цистерны для перевозки опасных грузов наносится:  - дата следующей периодической проверки (освидетельствования) котла цистерны, дата следующей промежуточной проверки (освидетельствования) котла цистерны.  - код цистерны и буквенно-цифровой код специальных положений ТС и ТЕ.  Кроме того, цистерны для перевозки опасных грузов должны быть снабжены знаками опасности установленного образца. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36‑2021 | | 632‑2011 ПКБ ЦВ | Лист |
|  | | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | |
|  |  | | |
| **Лист 17**  поз. 28 аннулировать, нумерацию поз. 29,30 заменить на 28,29  **Лист 28**  поз. 35 аннулировать, нумерацию поз. 36,37,38 заменить на 35,36,37  **Лист 31 поз.23, лист 36а поз.26, лист 36б поз.26**  Имеется  Трафарет о сроке следующего освидетельствования котла цистерны  Должно быть  Трафарет о сроке следующей периодической или промежуточной проверки (освидетельствования) котла цистерны.  **Лист 56,58 заменить** | | | |



