Приложение № 17

**Изменения и дополнения**

**в Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики,  
Эстонской Республики**

**Раздел 2 «Аварийные карточки»**

1. В АК 906 включить грузы:

- «Дифенилгуанидин технический» номер ООН «3077», классификационный шифр «9063»;

- 1,3-Дифенилгуанидин номер ООН «3077», классификационный шифр «9063».

2. Из АК 634 исключить груз с наименованием «1,3-Дифенилгуанидин», номер ООН 2811, Классификационный шифр «6113».

**Раздел 3 «Указатель поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза»**

Для груза с наименованием «1,3-Дифенилгуанидин» в графе 2 «Номер аварийной карточки» изложить в редакции: «906», в графе 3 «Классификационный шифр» изложить в редакции: «9063».

**Раздел 4 «Указатель поиска АК**

**по номеру ООН»**

Для груза с наименованием «1,3- Дифенилгуанидин» в графе 1 «Номер ООН» изложить в редакции: «3077», в графе 3 «Номер аварийной карточки» изложить в редакции: «3077».