Приложение № 31

ДИРЕКЦИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО

Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества

протокол от « 8 » декабря 2022 г. № 77

##### ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении документа

«Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию

и текущему ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении»

# СОГЛАСОВАНО











Лист 6, 17

Имеется:

… (Протокол от 21-22 октября 2014 г. № 61)

…

Должно быть:

… (Протокол от 8 июня 2021 г. № 74)

…

Лист 31 пункт 5.4.6 (второй абзац)

Второй абзац дополнить текстом:

Разворачивание валиков и шайб подвески производить одновременно с двух сторон тележек КВЗ-ЦНИИ-II, ТИТРАН, КВЗ-ЦНИИ-М, ТВЗ-ЦНИИ-М в одинаковое положение. Допускается на двух тележках одного вагона установка подвесок в разные положения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_