Приложение № 9

**Изменения и дополнения**

**в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам**

В первом предложении п.1.4.2 раздела 1.4 Оформление документов текст после слов «(в скобках – номер дополнительного знака опасности)», изложить в редакции:

«классификационный шифр (для газов – классификационный код) \*, номер аварийной карточки, например):

«336/ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), 3022, АК 319»;

«268/ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ, 2.3 (8), 2ТС, АК 208»;

Примеры второго предложения изложить в редакции:

«33/ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная «Канская»), 3, 3012, АК 308»;

«336/ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. (Диран А), 3 (6.1), 3021, АК 319»;

Примеры 5 абзаца относительно оформления накладной при перевозке отходов изложить в редакции:

«336/ОНН 1230 ОТХОДЫ МЕТАНОЛ, 3 (6.1), 3022, АК 319» или «33/ООН 1993 ОТХОДЫ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (толуол и спирт этиловый), 3, 3012, АК 328».

**\****- При оформлении перевозочных документов при перевозке опасных грузов на станциях железных дорог Российской Федерации указывается**классификационный шифр (для газов – классификационный код).*